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Sluzby pro nase mésto...



TEPVOS, spol. s r. o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí, 562 01

IČ 2545793, DIČ CZ25945793

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 171481347/0300

Tel.: 465 519 844, e-mail: tepvos@tepvos.cz,  www.tepvos.cz

PODKLAD PRO VÝPOČET SRÁŽKOVÝCH VOD

Adresa stavby nebo POZEMKU – MÍSTO plnění

	číslo odběru
	ulice/část obce
	č.p./orient.
	katastrální území
	č. parcely
	LV č.

	
	
	
	
	
	


Odběratel – majitel nemovitosti


 plátce faktur
jméno  …………………………….…………………..

 jméno .………………………………………………………………..
adresa  ……………………………….………………

 adresa ……………………………………………………………….
………………………………………..……………..…..

……………………………………………...…………...........................
IČ: …………………….. DIČ : …………………….….

 IČ: ……………………., DIČ: …………………………………………
číslo účtu ……………………………………..…..
                číslo účtu ………………………………………………………….
E-Mail………………………………………………..

E-Mail…………………………………………………………………
tel. číslo ……………………………………………

tel. číslo  …………………………………………...................…….
ID DATOVÉ SCHránky…………………………….

ID DATOVé schránky…………………………………………….
ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI

☐ Veškeré srážkové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace

☐ Srážkové vody nejsou odváděny do veřejné kanalizace

Pokud nejsou odváděny do veřejné kanalizace, uveďte způsob nakládání:………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE

Výpočet množství odváděných srážkových vod je proveden v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, a podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

	Druh plochy
	Plocha m2
	Odtokový součinitel
	Redukovaná plocha m2 (plocha krát odtokový součinitel)

	A  (zastavěné plochy a těžce propustné    

     zpevněné plochy) 

povrch: asfalt, beton, spárovaná dlažba
	
	0,9
	

	B   (lehce propustné zpevněné plochy)

povrch: nespárovaná dlažba, štěrky
	
	0,4
	

	C   (plochy kryté vegetací)
	
	0,05
	

	Součet redukovaných ploch:
	

	Dlouhodobý srážkový úhrn: 
	729,5 mm/rok
	0,7295 m/rok

	Roční množství odváděných srážkových vod Q v m3 = součet redukovaných ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový úhrn v m/rok
	                                       m3/rok


Správce osobních údajů zpracovává uvedené osobní údaje za účelem evidence odběratele, uzavření a plnění smluvního vztahu a stanovení množství odváděných srážkových vod v souladu s nařízením GDPR a příslušnými právními předpisy. Informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na https://tepvos.cz/ochrana-osobnich-udaju/.
Prohlašuji, že uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu nemovitosti a způsobu nakládání se srážkovými vodami ke dni podpisu tohoto formuláře.

Zavazuji se oznámit provozovateli kanalizace změny, které mohou mít vliv na výpočet množství odváděných srážkových vod.
V Ústí nad Orlicí …………………………………
  
                               ………………………………….
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